**DENEME SEYRİ İZİN BELGESİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gemi Adı/Tekne İmal Yeri Adı |  | |
| Gemi Sahibi/Temsilcisi |  | |
| Geminin Cinsi |  | |
| Geminin Tonajı (GRT) |  | |
| Tam Boyu/ Genişliği/ Derinliği |  | |
| Ana Makine Sayısı Geminin Maksimum Hızı |  | |
| Yardımcı Makine Sayısı |  | |
| Deneme Seyrinin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Gün/Ay/Yıl) |  | |
| Deneme Seyrinin Gözetim Ve Kontrollerinde Yapıldığına Dair İlgili Klas Kuruluşundan Alınan Rapor | Yapılan deneme seyri sonucunda GEMİLERİN GENEL DENETİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK çerçevesinde hazırlanan sonuç raporu; gemi sahibi veya tersane tarafından Başkanlığınıza sunacağımızı taahhüt ederiz. | |
| Yapılacak Sefer İle İlgili Uyulması Gereken Hususlar: | -Deneme seyirlerinin Bartın Liman Başkanlığı idari sınırları içerisinde (İdari Sınır Azmak Burnu ile Köprü Çayı arasında kalan deniz sahası ) sahilden açıklığı an az 3 deniz milindeki deniz alanında yapılması.  -Liman giriş çıkışlarından önce VHF-12. Kanaldan her iki Kılavuzluk Teşkilatına (Orsa Pilot ve Bartın Pilot) ve VHF 08. kanaldan Sahil Güvenliğe bilgi verilmesi.  *NOT: Geminin klaslı olması durumunda; klas kuruluşunun nezaretinde deneme seyirlerinin icra edilmesi ve klas kuruluşunca belirlenecek kapasitenin aşılmaması; geminin klaslı olmaması durumunda deneme seyrinin ilgili bayrak devleti uzmanı nezaretinde icra edilmesi ve bayrak devletince belirlenecek kapasitenin aşılmaması kaydıyla onaylanmıştır.* | |
| Deneme Seyrine Katılan Personel Listesi | Ektedir. | |
| Teçhizat | Ektedir. | |
| Diğer hususlar | Deneme seyri, gündüz ve rüzgâr & denizin 5 kuvvetinden fazla olmayan hava ve deniz şartlarında yapılacaktır. | |
| Yukarda belirtilen deneme seyri ile ilgili; hiçbir ticari faaliyette bulunmayacağımızı, seyir öncesi seyre katılacak olanlara gemiyi terk, yangın ve acil dümen talimlerinin yaptırılacağını, deneme seyri boyunca sunulan plana uyulacağını, kaza, yangın ve çevre kirliliğine müdahale ve mücadeleye yönelik gerekli önlemlerin alınacağını, operasyonlar esnasında üçüncü şahıslara verilebilecek can, mal ve çevre zararlarından dolayı oluşacak tazminat haklarının saklı kalacağını, tüm ilgililerimizce Limanlar Yönetmeliğinde belirtilen kurallara titizlikle uyulacağını; yukarıda belirtilen hususları yerine getireceğimizi ve can, mal, çevre emniyeti konularında gerekli tedbirleri alacağımızı ve oluşabilecek uygunsuzluklar durumunda Başkanlığınızca yaptırılacak her türlü yaptırımı kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.  **Gemi Sahibi veya Temsilcisinin**  **Adı Soyadı** | | |
| İmza |
|  | | |
| DÜZENLENME TARİHİ: | |  |

KONTROL EDEN ONAY

DENEME SEYRİ İZNİ İÇİN BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

1-Deneme Seyrinin gözetim ve kontrollerinde yapılacağına dair ilgili klas kuruluşlarından alınan yazı.

2-Teknenin GRT, üç ana boyutunun ve cinsinin belirtilmesi.

3-Teknelerin Deneme Seyri esnasında 3. Şahıslara verebilecekleri muhtemel zararların tazminini ihtiva eden sigorta poliçesi

4-Teknenin Register belgesi ile diğer sertifikalarının var ise ibraz edilmesi.

5-Bayrak ülkesine tescil edilmiş tekneler için asgari personel donatımını gösterir bayrak ülkesinden alınmış belge veya yazı. (Henüz tescili yapılmamış olanlar ise Ulusal mevzuatlarımızın öngördüğü yeterlik ve sayıda personelle donatılacaktır.) (\*)

6-Deneme seyri esnasında teknede bulundurulacak personelin isim listesi ve deniz ehliyet yeterlilikleri ile teknik zorunluluk nedeni ile bulundurulacak kişilerin isim listesi ve görevlerinin ayrı liste olarak ibraz edilmesi.

7-GSVP(Gemi Sanayi Veri Tabanı Programı) çıktı nüshası.

8-Deneme seyri esnasında geminin gemide bulunan kişi sayısına uygun sayıda, nitelikte can kurtarma ve yangın söndürme ekipmanı ile donatılması ve hazır bulundurulması.

\* **Deneme seyirlerine katılacak kişi kapasitesinin 12 kişiyi aşması durumunda** p**ersonel donanımı, Bayrak Devleti Minumum Safe Manning sertifikası doğrultusunda veya Gemilerin Gemi Adamları İle Donatılmasına İlişkin Yönergenin Çizelge 1-Çizelge 2- Çizelge 3- Çizelge 4’ü kapsamında, 12 veya 12 kişinin altında olması durumunda ise gemi cinsine uygun olarak donatılması, gemi cinsinin belgelendirilememesi veya belirsiz olması durumunda ise yine aynı yönergenin Çizelge-8 ‘i dikkate alınarak yapılacaktır.**